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主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程技术方案
一﹑项目概况
国兴煤业主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程项目包括：主井厂区上仓皮带栈桥南部区域，其中上仓皮带栈桥南部区域需覆土绿化施工，筒仓南部周边区域填土夯实并铺设天然砂砾后硬化地面，砌筑毛石水渠；主井井口房周边及上筛走廊周边区域年久失修水泥地面下沉积水，需对该区域清理垃圾、部分区域拆除硬化、平整夯实场地后再硬化；副井联合建筑院面处理后铺设沥青路面（首先对原混凝土硬化面进行清洗干净，局部有破损严重区域进行水泥稳定层修复，达到铺设沥青面条件时，再在原混凝土院面进行机械摊铺细粒式沥青混凝土面层共60mm，分两次摊铺碾压确保达到沥青混凝土面层验收规范要求。），联合建筑周边院面将破损院面顶部覆盖混凝土硬化；主副井厂区破损院面拆除后再硬化；副井绞车房西南区域清理场地铺设天然砂砾后硬化地面建设停车场。完善以上项目改善国兴煤业主副井厂区面貌，以达到环保及安全生产标准化要求。
二、施工技术方案
1、国兴煤业主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程量见下表。
	国兴煤业主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程量预计表

	序号
	项目名称
	项目
特征
	结构
	单位
	工程量
	备  注

	1
	主井上仓栈桥南绿化
	填土绿化
	填土绿化
	m2
	10978 
	填土绿化，绿化方式为种植草籽定期浇水养活；取土方式为场地内换填取土，覆土厚度预计300mm，需调整时按需进行调整。

	2
	主井筒仓南部周边硬化
	平整场地铺设天然砂砾再硬化
	C30商混
	m2
	4210 
	填土夯实并铺设河天然砂砾300mm、C30商混硬化，厚度200mm。

	3
	主井上仓栈桥南砌筑毛石水渠
	毛石水渠
	毛石水渠
	m
	320 
	净宽深400mm，壁厚300mm；垫层上直接砌毛石。

	4
	主井井口房周边及上筛走廊周边硬化

	拆除局部破损院面、平整场地再硬化
	C30商混硬化厚度200mm
	m2
	3060 
	年久失修水泥地面下沉积水，需拆除硬化区域面积786m2，厚度200mm，其他区域清理垃圾平整夯实场地后砼硬化。C30商混硬化厚度200mm。

	5
	联合建筑院面拆除再硬化
	清洗水泥院面再机械摊铺沥青混凝土面层
	沥青混凝土面层厚度60mm
	m2
	5817 
	首先对原混凝土硬化面进行清洗干净，局部有破损严重区域进行水泥稳定层修复，达到铺设沥青面条件时，再在原混凝土院面进行机械摊铺细粒式沥青混凝土面层共60mm，分两次摊铺碾压确保达到沥青混凝土面层验收规范要求。

	6
	联合建筑周边院面硬化
	C30商混硬化厚度150mm
	C30商混硬化厚度150mm
	m2
	740 
	将破损院面顶部覆盖混凝土硬化，C30商混硬化厚度150mm。

	7
	主副井厂区破损院面拆除后再硬化
	拆除破损硬化院面再硬化
	C30商混硬化厚度200mm
	m2
	954 
	副井大门口院面152m2，办公楼前院面272m2，二层调度楼院面230m2，其它破损院面约300m2。拆除、再硬化厚度200mm。

	8
	副井厂区停车场建设工程
	平整场地回填天然砂砾、地面硬化
	C30商混硬化厚度200mm
	m2
	2910 
	绞车房西南区域因通行重型车辆通行，施工时需清理种植树木、平整场地、铺设300mm天然砂砾碾压后再硬化地面，C30商混硬化厚度200mm。


2、施工单位在施工期间必须保证施工现场安全，如果出现全事故由施工单位承担责任。
3、施工过程中施工单位施工材料必须符合规定要求，确保施工工程质量。
4、施工单位施工期间协调好施工顺序不能影响矿井正常生产运行。
三、其他
施工前，施工单位必须将施工安全措施报送至矿方审批，施工过程中，必须保证施工人员的安全，施工过程中出现的人员伤亡事故，由施工单位自己承担，涉及隐蔽工程要提前向验收组提出申请，确认完成方可施工。
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