**电动截止阀阀体技术要求**

电动截止阀阀体，物资编码：100524109131；规格型号：设计压力17.5Mpa,温度546°，接口尺寸：进口/出口φ76mm\*10mm/φ89mm\*12mm|电动截止阀BL62587-A-1S 2 |15Cr1MoV。

经与原厂家沟通，实际材质为F22。请各报价单位按：设计压力17.5Mpa,温度546°，接口尺寸：进口/出口φ76mm\*10mm/φ89mm\*12mm|电动截止阀BL62587-A-1S 2 |F22进行报价。