**陕西南梁矿业有限公司**

**洒水车采购（绿化喷洒车）技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **技术参数** | | 备注 |
| 1 | 货物名称 | 洒水车 （绿化喷洒车） | 以工信部公告参数为准，提供查询网址 |
| 2 | 罐体容积（m³） | ≥10 |
| 3 | 罐体厚度（mm） | ≥4 |
| 4 | 水炮射程（m） | ≥25 |
| 5 | 洒水宽度（m） | ≥14 |
| 6 | 总质量（kg） | ≥16000 |
| 7 | 整备质量（kg） | ≥6100 |
| 8 | 额定载质量（kg） | ≥9100 |
| 9 | 发动机 | 国内知名品牌（玉柴、潍柴、康明斯、云内） |
| 10 | 发动机功率（kw） | ≥125 |
| 11 | 排放标准 | GB-国Ⅵ排放 |
| 12 | 燃料种类 | 柴油 |
| 13 | 外形尺寸(mm) | ≥7350×2480×3200 |
| 14 | 最高车速(Km/h) | ≥80 |
| 15 | 驾驶室准乘人数(人） | ≥2 |
| 16 | 空调 | 有 |
| 17 | 防抱死系统 | ABS |
| 18 | 刹车 | 气刹 |
| 19 | 座椅 | 气囊座椅 |
| 20 | 玻璃起降 | 电动起降玻璃 |
| 21 | 底盘 | 载货汽车底盘（二类） |
| 22 | 轮胎数（个） | 7（含全尺寸备胎） |
| 23 | 轮胎规格 | 9.00R20钢丝胎 |
| 24 | 轴距（mm） | ≥3950 |
| 25 | 前悬/后悬(mm) | ≥1140/1950 |
| 26 | 前轮距（mm） | ≥1650 |
| 27 | 后轮距（mm） | ≥1600 |
| 28 | 接近角（°） | ≥21 |
| 29 | 离去角（°） | ≥13 |
| 30 | 其他要求 | 整车在国家工信部公告目录类，具有环保免征公告，提供有效期内的车辆检测报告、3C证书复印件 | 提供证明材料 |
| 31 | 功能要求 | 前直冲后洒、带侧喷（花洒）、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮（炮喷射形状可调节：直冲、大雨、中雨、毛毛雨、雾状、可连续调节、360°旋转） | |
| 备注 | 1.以上所有参数为实质性要求，不允许有负偏离否则做无效标处理，代理商参与投标需取得制造商针对本项目授权书（原件）及制造商针对本项目的售后服务承诺函（原件）。2.包含车辆相关注册登记及费用。 | | |

服务要求：

1. 底盘质保两年或10万公里（先到为准），上装部分及发动机质保一年
2. 自交车日起，在正常使用范围内，行驶1万公里或者1年内免费维修（不包括易损件和电器部分），保修期外有偿维修（只收取配件成本费用）。

3.车辆故障，4小时内给予回复，24小时内给予故障处理（除厂家调件时间）。

参考图像：

