陕西南梁矿业有限公司工业氯化钙技术要求

**一、技术要求**

1.工业氯化钙纯度在94%以上。

2.包装袋装25kg／袋。

**二、其他要求**

1.提供产品出厂合格证。

2.提供产品使用说明书。