技 术 附 件

一、工程内容

1、本工程为井工三矿主井栈桥底板保温等零星工程。 

2、主要工程内容：

井工三矿主井111皮带栈桥、2008皮带栈桥底板用100mm厚保温岩棉板覆盖，再在岩棉板上铺10mm钢板制作成煤泥槽。煤泥槽钢板面积大概1200平米，煤泥槽焊缝全部满焊，防止煤泥水流出或渗出。111皮带栈桥全长87米，2008皮带栈桥全长200米，底板宽度3米。

更换2008皮带栈桥后半段13组暖气、暖气管路长度约200多米。
二、技术及质量要求

（一）技术要求

严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行。

未明确事宜，按国家颁布最新法律法规执行。

（二）质量要求

本工程质量达到合格标准。

（三）验收标准

按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。
三、通用技术说明

1、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

4、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

四、合同价款说明

    工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期及质保期：工期50天，质保期自工程竣工验收之日起两年。
1

