技术附件
一、工程内容及工程量
本工程为东露天原煤筒仓及AB102 栈桥钢结构安全维护，主要内容为：对栈桥杆件进行除锈并涂抹防腐漆，对栈桥支架进行加固修缮，并对原煤筒仓上部钢结构除锈防腐、损坏彩钢板更换。实施方案及主要工程量详见图纸2302-T
	主要工程量

	编码
	名称
	工程量
	

	
	
	单位
	数量
	

	1
	手工除锈 管道 中锈
	10m2
	900.4
	

	2
	H型钢钢结构 防锈漆 第一遍 �实际遍数(遍):2
	10m2
	900.4
	

	3
	H型钢钢结构 调和漆 第一遍 �实际遍数(遍):2
	10m2
	900.4
	

	4
	墙面板 彩钢夹芯板
	100m2
	5.14094
	

	5
	人工拆除 金属压型板屋面 其他龙骨 复合板
	10m2
	62.1
	

	6
	塑钢 普通窗 推拉
	100m2
	0.2808
	

	7
	人工拆除 钢门窗
	10樘
	2.6
	

	8
	金属结构制作 零星钢构件
	t
	7.4315
	

	9
	金属结构安装 零星钢构件
	t
	7.4315
	



二、工程说明
1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4.工期：3个月。
5.质保期：2年。
6.说明：工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明
1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5.所用材料必须满足设计及规范要求。
四、甲供设备材料
无
