技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为安家岭矿穿爆院粉刷等零星成本工程，主要内容为：

1、穿爆院交接班室制作安装木柜1套，柜长6米、宽0.5米、高2.5米，整理室内零乱电缆116m；

2、卫生间拆除更换立式感应小便池2套，拆除热水器一台，更换洗手盆上下水管各一套，拆除更换损坏地板砖800×800一块、安装5孔插座5个；

3、食堂窗口玻璃墙封闭长7.3m×2.9m×10mm钢化玻璃，库房轻钢龙骨隔墙长15m、高4.5m，安装实木套装门2套，粉刷约230㎡、石膏板吊顶15㎡；

4、矿坑停车线高杆灯更换安装1500W探照灯12套，YJV-3×6㎡+1×4㎡电缆768m、线需埋深0.8m，安装海康牌监控7套（带卡、含一年流量费），BV2.5㎡电源线200m。

5、整备班办公区更换600mm×600mmLED灯14套，水龙头8个，消火栓头一个。
6、办公楼更换纱窗38套。
二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明

1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。
四、甲供设备材料
无

五、工期：30天
