内蒙古溢禾矿新购配件明细（2024-5）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1554CD-1 | 电机联接盘 | 1 |  |
| 2 | 1XL-1 | 联接盘 | 1 |  |
| 3 | 227S09/0103 | 哑铃组件 | 10 |  |

**一、技术要求：**

1、投标人所配置的项目其技术性能不低于原设备的技术性能。

2、质保期内出现的装配质量问题，投标人无偿更换，要求投标人响应时间为4小时内。

**二、承修方要求：**

1、所有工序禁止二次转包。

**三、质量要求：**

1、使用12个月。

2、投标方若擅自更换原材料或原材料质量有问题，甲方有权要求所有承揽产品重作。造成甲方损失的，投标方需按合同金额**20%**支付违约金。若违约金不足弥补甲方损失，投标方还需承担剩余损失的赔偿责任。

3、投标方若提供产品存在质量问题或该产品质量达不到技术要求，甲方有权要求所有承揽产品重作。造成甲方损失的，投标方需按合同金额**20%**支付违约金。若违约金不足弥补甲方损失，投标方还需承担剩余损失的赔偿责任。

**四、验收标准：**

1、设备出厂必须达到制造厂出厂标准。

**五、交货地点，工期要求：**

1.交货地点：鄂尔多斯伊金霍洛旗阿镇现代装备制造业基地。

2.工期30天，投标方应在合同约定工期内完成配件新制，若延期交货，每延期1日，扣除合同总价的2%。

3.提货方式：自提。

**六、付款方式：**

付款方式：设备到矿经入厂初验合格后，乙方提供全额增值税专用发票予以入账，甲方根据资金支付计划滚动付款。

**七、备注说明：**

1.本次预算价为2.4万，投标方报价不得超过预算价。

2.报价内需分项报价。