公开询比文件



项目编号：2024SGK0613
采购项目: 西十采区排水系统






采购人：上海大屯能源股份有限公司江苏分公司

日   期：详见中煤易购电子报价单。




第一部分   公开询比公告
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司决定采用公开询比方式采购西十采区排水系统项目，我们诚恳地邀请合格的（单位）参加。相关事项通告如下：
1、 公开询比项目编号：2024SGK0613
2、 公开询比项目：西十采区排水系统
三、公开询比网址：http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do
四、公开询比时间: 详见中煤易购电子报价单。
五、响应人请在“中煤易购采购一体化平台”、网址http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do 上点击接受参与并确认。注意事项说明：该项目为公开询比项目，供应商须在网上提交一次最终报价，且中煤易购中一次最终报价必须与响应文件中的明细一致，采购人必要时可根据供应商一次最终报价和文件要求进行谈判。
六、采购人通讯资料: 
联系地址：江苏沛县大屯煤电集团公司物资贸易部商务科             
联系人：张素娟
电话：87265275         
邮编：221611           
电子邮箱：zhangsujuan0@chinacoal.com







第二部分  响应人须知
一、总则
1、本文件适用于上海大屯能源股份有限公司江苏分公司西十采区排水系统项目的公开询比。
2、响应人符合国家工商行政管理部门登记审核,具有有效的合法生产经营资质，为一般纳税人，要求:见合同条款。
3、在询价过程中发现响应人相互串通、联合哄抬报价、违反询价纪律等行为，经查实后，采购人将取消其本次询价资格及以后我公司采购业务的参与资格。
4、响应人所提供的货物和服务应能满足本公开询比文件中《技术规范书》、《主要合同条款》的相应要求。
5、响应人对本文件核阅后，如对某些条款有异议，可在公开询比响应文件中予以说明；如未作说明，视作全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。
6、请仔细阅读电子报价单附件里的公开询比文件，严格按照公开询比文件要求上传响应文件，询价文件中包含附件5（供应商廉洁承诺书），请仔细阅读并由授权代表签署并加盖公章(如是电子章，请附该响应文件有效的原章说明)，且不得擅自更改其内容，一经签署则视为响应和同意我方所发出的文件内容。未提供响应文件及响应文件中要求签字盖章处未签字盖章和未签署附件5的视为不响应我方文件内容和不满足报价要求，该项目报价视为无效。生产商与其代理商同时参与本项目报价的均视为无效报价。请在报价后注明生产厂家。
7、为更进一步完善和规范供应商管理，确保供应商系统信息完整性和有效性，请响应供应商及时更新中煤易购系统中所有注册信息，确保提交的“响应文件资质”与系统中注册信息一致，若不及时更新和完善系统信息，将影响您的此次评议。如发现提交的“响应文件”与中煤易购系统中信息不一致，视为此次报价响应文件无效，不予参与评议。
8、不接受停用供应商（包括永久性停用和黑名单供应商的法人代表、实际控制人）报价，不接受1个公司多人挂靠和1人挂靠多个公司报价。
9、响应人应对法人代表授权书中的法人代表公民身份号码及全权代表公民身份号码如实填写，如信息不实或不提供，将影响评议结果。
10、本公开询比文件的解释权属上海大屯能源股份有限公司物资贸易部。
二、公开询比文件
1、公开询比文件组成：（1）公开询比公告；（2）响应人须知； （3）技术要求；（4）主要合同条款;(5)附件：供应商廉洁承诺书。响应人应仔细阅读公开询比文件中的所有内容。如果响应人未按公开询比文件要求提供全部资料或提交的响应文件没有对文件做出实质性响应,那么响应人将承担其风险,并有可能导致响应文件被拒绝。
2、公开询比文件的澄清
任何要求对公开询比文件进行澄清的响应人,均应在响应文件提交截止期前以书面形式通知采购人,采购人将以书面形式予以答复,同时将书面答复寄送(或传真通知)响应人,答复中包括所问问题,但不包括问题的来源。
3、公开询比范围：西十采区排水系统，详见报价单。
三、响应文件的编制要求
（1） 响应函
（2） 公开询比产品的报价单（包括产品分项报价单）
（3） 企业法人营业执照原价扫描件
（4） 商务、技术偏离表（附件3、附件4）
（5） 供应商廉洁承诺书、详细技术资料和其他有关文件和相关资料、相关产品的资质证件
（6） 法定代表人证明或法定代表人授权委托书
（7） 响应文件需做成PDF格式或WORD文本样式，不可以图片形式单独上传
（8） 响应文件中如设备有分项，需提报产品配置明细报价表（附件6）
四、报价要求
1、报价以人民币（元）为单位
2、报价为货物到达采购人指定地点的含税（税额见电子报价单）、含运费价格
3、响应人所报价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。特殊情况约定按合同条款执行。
4、报价中若单价和总价之间有差异，则以单价为准。
5、响应文件以电子版形式(附在中煤易购电子报价单上，与电子报价一同提交，报价金额要与中煤易购报价单明细一一对应。响应文件要严格按照要求提供，未提供响应文件（参照第三条响应文件的内容）的视为不满足报价要求。未提供响应文件且提供不齐全的，将对供应商进行考核扣分。
五、评审
   1、询比小组成员由经济、技术等方面的人员组成。询比小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审和比较,直到评审结束,凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等,均不向响应人及与评审无关的其他人透露。
2、询比小组对响应人提供的响应文件是否完整、有无计算上的错误,对超出经营范围、提供的资质证明文件、证件是否真实，技术或服务是否满足公开询比文件要求等未实质上响应文件进行评审。响应人提供虚假证件或技术文件及服务不能满足公开询比文件要求的将被取消其资格。
3、询比小组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对实质上响应文件要求的响应文件进行评审，对响应文件提出的产品质量、样品质量、企业信誉、价格、付款方式、服务、交货情况等内容逐项进行综合评估。
4、询比小组综合各评审成员评估情况，向采购人提交评议报告，提出成交候选人推荐名单。
5、评分办法
本次询价采用综合评估法，只对有效的且实质性响应的响应文件进行评分，对响应文件提出的货物质量和技术性能、产品业绩、交货期及保证措施、质量保证和售后服务、企业信誉及综合实力、产品报价等逐项进行打分，满分为100分，最后综合各评委的打分情况，根据得分由高向低推荐出中标候选人排序。响应人必须保证响应文件中的内容真实有效，否则其报价将被拒绝。当评审委员会成员人数为7人（含7人）以上时，将所有评审委员会成员评分在去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值作为响应人的实际商务技术得分。
技术标分值表
1．本技术标权重设置为50%。
2．技术标分值分配明细：
	序号
	项目
	分值

	1
	报价产品技术性能指标的响应程度
	35

	
	报价产品满足主要技术指标的，得25分；优于技术指标的，加1-10分。
	

	2
	报价产品业绩
	5

	
	满足询价文件要求业绩的得3分，每多提供一个合同扫描件的加1分，最高得5分。
	

	3
	产品质量保证
	5

	
	不满足技术文件中保质期要求的不得分、满足保质期要求的得3分、提供高效售后服务的加2分。
	

	4
	企业信誉及综合实力
	5

	

	1、企业规模较大，人员配备较好，专业技术力量较强，得5分；
2、企业规模一般，人员配备一般，专业技术力量一般，得1-3分；
	





六、确定成交人
采购人根据询比小组的推荐情况确定成交人，以书面形式通知成交人，告知其已被接受，并向其发放成交通知书。
七、签订合同
确定为成交人的响应人在约定的时间内，凭成交通知书由法定代表人或授权代表与采购人签订供货合同。
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司















第三部分  技术要求
西十采区排水系统技术规范书
一、总则
1.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供货方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。
2.如果供货方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表明供货方认同提供的产品技术指标均能满足本规范书的要求。
3.本技术规范书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。
4.供货方应承诺允许试用，无特殊声明视为认可。
5.本规范书未尽事宜，由双方协商确定。
二、设备技术参数要求
1. 水泵型号：MD280-43×6
数量：3台，流量：280m3/h，扬程：258m，转速：1480r/min，效率：77%，必需汽蚀余量：4.7m；
2.电机型号：YB3-400-4
数量：3台，配套电机功率：315kW，额定电压：6000V，转速：1480rpm。
3.矿用水泵集中控制装置
数量：1套
控制设备：三台主排水泵的集中控制
防爆标志：Exd[ib]IMb
4.免灌保真空装置参考型号：JTMB
数量：3台，供电电压：AC127V

三、运行环境
1.项目概况
本项目为姚桥煤矿西十采区泵房建设的配套设施，设备包含三台矿用耐磨多级离心泵，每台泵配备一台高压防爆电机；一套水泵集控装置；三台免灌泵保真空装置。
2.环境条件
（1）工作场地：西十采区泵房
（2）现场环境温度：20℃-35℃
（3）现场环境湿度：40%-90%
3.安装使用工作条件
（1）工作制度:S1连续工作制
（2）设备条件：井下环境潮湿
（3）工作环境:有甲烷或煤尘爆炸
四、引用的规范和标准
1.多级离心水泵引用规范
（1）MT/T114-2005   《煤矿用多级离心泵》
（5）GB/T29531-2013	《泵的震动测量与评价方法》
（2）GB/T5657-2013  《离心泵技术条件（Ⅲ）》
（3）GB/T3214-2007	 《水泵流量的测定方法》
（4）GB/T3216-2016	 《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》
（6）GB/T29529-2013	《泵的噪声测量与评价方法》
（7）JB/T6879-2021	《离心泵铸件过流部件尺寸公差》
（8）JB/T6913-2008	《泵产品清洁度》
（9）JB/T8687-2013	《泵类产品抽样检查》
（10）JB/T4297-2021 《泵产品涂漆技术条件》
（11）JB/T6880.1-2013	《泵用灰铸铁件》
（12）JB/T6880.2-2021	《泵用铸钢件》
（13）GB/T3214-2007   《水泵流量的测定方法》
（14）GB/T13006-2013    《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》
（15）GB/T3098.2-2015  《紧固件机械性能螺母》
（16）GB/T13912-2020  《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》
2.防爆电机引用规范
（1）GB/T 3836.1－2021《爆炸性环境 第1部分：通用要求》。
（2）GB/T 3836.2－2021《爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳保护的“d”设备》。
（3）GB/T1032 -2023《三相异步电动机试验方法》
（4）GB/T4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》
（5）《煤矿安全规程》（2022版）
[bookmark: OLE_LINK5]3.矿用水泵控制装置引用规范
（1）GB/T 3836.1－2021《爆炸性环境 第1部分：通用要求》。
（2）GB/T 3836.2－2021《爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳保护的“d”设备》。
（3）GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
（4）MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》；
（5）JB/T6170-2006	《压力传感器》
（6）电气设备的设计和制造满足IEC标准（国际电工委员会）和ISO标准（国际标准化组织）；
（7）《煤矿安全规程》（2022版）
4.保真空免灌装置引用规范
（1）《煤矿安全规程》（2022版）
（2）GB/T 21403-2008 《喷灌设备文丘里式差压液体添加射流器》
（3）GB/T 3836.1－2021《爆炸性环境 第1部分：通用要求》。
（4）GB/T 3836.2－2021《爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳保护的“d”设备》。
（5）GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

五、具体技术要求
1.多级离心水泵技术要求
（1）首级叶轮、次级叶轮、首级密封环、次级密封环、导叶套，平衡套、叶轮挡套、机封轴套甲、机封轴套乙等过流部件全部采用2Cr13不锈钢材质；进水段，出水段，中段、导叶、末级导叶全部采用MTG-1高合金耐磨铸铁材质。轴采用40Cr材质且经调质处理。
（2）泵采用无轴向力平衡机构，取消平衡盘、平衡环，泵转子无窜动。
（3）轴封采用机械密封。
（4）水泵有MA标志，铭牌采用不锈钢材质且要求全部铆固在设备外壳上；水泵外壳为深蓝色。
（5）轴承采用SKF轴承。轴承加设测温元件和注油装置，测温元件采用Pt100并能够对接到排水泵监控系统里。
（6）水泵和电机采用连体底座，附带地脚螺栓。底座四周要求进行热喷锌防锈处理，镀锌层厚度不低于65微米。连体底座表面钢板和防护罩为304不锈钢钢板，防护罩配观察窗。
（7）泵轴提前安装弹性联轴器，与电机端配套使用，三台泵的联轴器应具备互换性。
2.高压防爆电机技术要求
（1）电动机具备防爆性能，防爆标志为ExdIMb，具备煤矿安全标志证书。
（2）电机定子绕组和轴承加设测温元件，测温元件采用Pt100并能够对接到现有排水泵监控系统里。
（3）电机接线盒，测温单元接线盒螺栓均配备弹簧垫圈，防止自行松脱。
（4）电机的外壳防护等级为IP54；电机冷却方式IC511；绝缘等级为F级；电机外壳为深蓝色。
（5）电机轴伸端和非轴伸端均采用为SKF轴承。电机两端轴承设不停机注油装置。
（6）电机前后底座均设有接地螺栓。
（7）防爆标志、MA标志、铭牌采用不锈钢材质且要求全部铆固在设备外壳上。
（8）加热器要求电压127V，功率800W。
（9）电机提前安装弹性联轴器，与水泵端配套使用，三台电机的联轴器应具备互换性。
（10）电机安装尺寸要与我矿中央采区泵房排水泵YB450S1-4型电机具备互换性。

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK1]3.矿用水泵控制装置技术要求
姚桥煤矿现有三个水平4座排水泵房均建立统一自动化集控系统，为保证本次西十采区排水泵房集控与我矿现有自动化集控系统的一致性和兼容性，参与方在竞标前要咨询掌握我矿现有泵房自动化集控系统技术参数情况。
（1）控制装置厂商自有矿用煤安标志证。真空传感器、压力传感器、小型电动闸阀装置、水位传感器、流量计等必须有矿用煤安标志证和防爆合格证。各传感器测量数据要准确，误差不能超过规定，信号采集及传输精准可靠。
[bookmark: _Toc477359733]（2）水泵PLC控制箱
为了满足水泵自动控制的需求，每台水泵需要配置一台PLC控制箱（防爆型），所有控制箱通过工业以太网连接在一起，地面控制计算机通过以太网连接到PLC控制箱。水泵自动控制所需要的传感器、流量计、电动阀门控制等直接接入到PLC控制箱。控制箱就地安装于水泵旁边，能够实现操作方式的转换、系统授权、显示故障信息、启停控制和手动控制设备功能。
近控模式：通过井下操作台程序控制按钮开停水泵，启闭、切换排水管路电动闸阀和主管路2个电动闸阀。此模式具备自动/手动两种方式，自动方式一键启停水泵，手动方式通过按不同按钮分布启停水泵。
远控方式：通过地面机电调度室工控机的组态软件可开停水泵，启闭、切换水泵出口DN200电动闸阀和2趟主管路2个DN250电动闸阀。此模式具备自动/手动两种方式，自动方式一键启停水泵，手动方式通过按不同按钮分布启停水泵设备。
联控方式：根据设定的上下限水位按次序自动开启和停止水泵。
[bookmark: _Toc477359734]（3）系统实现的主要功能
[bookmark: _Toc477359735]A 控制功能
1）系统通过水仓水位和每台水泵累计运行时间，在无人值守的情况下，按设定的规则，合理调度每台水泵自动启动或停止。
2）在地面集控室，通过计算机控制每台水泵的启停和各电动闸阀的开闭。
3）通过地面监控软件选择实现泵房免灌保真空装置和射流泵抽真空二种水泵启停控制方式。
4）在泵房通过现场的就地操作台上的按钮，通过按钮一键式控制各水泵启停和电动闸阀的开闭。
5）通过地面监控软件实现泵房变电所的高低压开关柜的远程开、分合闸。
6）保留现有的分步手动控制方式，在PLC控制系统有故障时，依然能控制水泵运行。
[bookmark: _Toc477359736]B显示功能
1）在地面控制计算机的显示屏和现场显示屏上能够显示并记录：各水泵的工作状态、水仓水位、水泵出水口的压力、水泵的流量、入口真空度、各电动阀的位置、电机的工作电流、重要位置的温度和振动等参数。
2）在地面控制计算机的显示屏和现场显示屏上均能够显示水泵启动和运行过程中停机故障信息。
3）对水泵和电机增加振动监测功能，监测数据能够及时准确传输到水泵监控系统里。
4）在地面监控软件上能显示、记录泵房变电所各个高压开关柜的各类电参数，并显示高压开关柜的开关状态、故障信息和保护状态信息等。
[bookmark: _Toc477359737]C保护功能
1）电机保护：当水泵启动和运行时，电机运行电流低于额定电流的85%或高于120%时，控制系统报警并停泵。
2）压力保护：当水泵启动和运行过程中，当出口压力低于额定压力时，控制系统停泵并报警。
3）温度保护：通过采集水泵轴承温度，电动机轴承温度和定子温度，当温度超过设定值时，控制系统立即停泵并报警。
4）振动保护：通过采集电动机和水泵轴承振动参数，当振动超过设定值时，控制系统能够报警。
5）流量保护：当排水管流量低于设定值，控制系统报警。
6）阀门保护：出水闸门在开和关的过程中，长时间没有返回信号，控制系统立即停止阀门动作，并报警停泵。
7）传感器自检：电流传感器、压力传感器和水位传感器等出现设备故障或断线的情况下，控制系统报警并显示传感器出现哪种故障。
8）水仓高低水位报警：泵房内2个矿用本安型物位传感器检测误差不能超过正负0.1%。当水仓高低水位达到限制位置时，现场能够实现声光报警，集控室实现语音报警。
9）其它保护：对小型电动阀和电动闸阀等设备都有返回信号检测保护，当设备超时没有返回信号时，控制系统报警并做出相应措施。
[bookmark: _Toc477359738]D历史记录查询
1）记录各水泵的运行时刻和累计运行时间等参数。
2）记录和查询电机电流、水仓水位、水泵流量、压力、轴承温度、振动等实时数据曲线，便于设备分析。
3）记录水泵的故障信息，并支持查询一年的设备故障信息。
4）能够记录过去某时刻系统所处的运行状态，并记录操作员的操作过程。
5）能通过矿局域网传送水泵控制系统的各种数据或运行图，使有权限的计算机能够查询。
[bookmark: _Toc477359739]E轮换工作功能 
控制程序将水泵启停次数及运行时间等参数自动记录并累计，系统根据这些运行参数按一定顺序自动启停水泵和相应管路，使各水泵及其管路的使用率分布均匀，当某台泵或所属阀门故障，系统自动发出声光报警，并在上位机上记录事故，同时将故障泵或管路自动退出轮换工作，其余各泵和管路继续按一定顺序自动轮换工作。
（4）设备具体要求
1）将现场三台水泵射流泵的控制回路接入控制箱和电控程序中，在免灌保真空装置出现问题时，能够就地或远程开启射流泵，实现水泵抽真空。
2）将现场用于启闭、切换排水管路的电动闸阀接入控制箱和电控程序中，通过控制闸阀实现管路的远程/就地启闭或切换。
3）系统PLC采用西门子S7-1200系列 PLC ，CPU选用1214以上型号，具备双以太网接口，数字/模拟量输出和输入点预留10%的余量。
4）控制箱选用十寸以上彩色触摸屏，与CPU采用工业以太网通讯。
5）系统中所用接线盒、小型电气设备全部选用矿用本质安全型，所用摄像头在环境照度（30～300）Lux下水平清晰度不小于300TVL，亮度鉴别等级不小于7级。
6）控制箱布局合理，空间宽敞，便于元器件散热，24V外置电源功率冗余在50%以上，接线工艺全部采用软线套线鼻方式。接线端子选择可切断式，并预留10%余量。
4.免灌泵保真空装置具体技术要求
（1）水泵启动前不需要抽排真空作业环节，保证离心泵处于满水状态，能够时刻满足排水泵启动要求。
（2）免灌泵保真空装置主体要求纯机械机构设计，无需动力；当盘根滴水、漏水时不影响水泵启动运行。
（3）具有过滤功能，避免水仓内杂物进入泵体内。
（4）水泵启动时与水仓水位高低无关，与启泵前的负压值无关。
（5）具备现场手动控制和集控功能，集控能与我矿排水泵自动控制装置无缝对接，实现远程集控操作。
（6）小型阀门电动装置和矿用本安型液位开关均取得防爆合格证和矿用产品安全标志证书。其中矿用本安型液位开关具备1组无源开关量信号，具备信号反馈、排气、溢流、自动闭锁等功能。
（7）自动引水管路、吸水管配套管件、法兰，符合压力管件标准要求。
六、供货要求
1. 一般要求
（1）提供相应设备的生产许可证、产品合格证和矿用煤安标志证、防爆合格证等相关证件。
（2）随机附带泵安装基础图、性能曲线、说明书等文件。
（3）保证提供设备为性能安全可靠、技术先进成熟的全新产品，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。
（4）姚桥煤矿现有三个水平泵房均已实现自动化控制，为了保证主排水泵房自动化集控系统的一致性以及兼容性，西十泵房排水集控不再配置独立的上位机软件，新装置使用要融入现有矿井智能排水监控系统中，语音与视频相关功能要与现有系统匹配。
2. 供货明细
	序号
	名  称
	参考型号
	单位
	数量
	生产
厂家
	备  注

	1
	煤矿用耐磨多级离心泵
	MD280-43×6
	台
	3
	
	

	2
	隔爆型三相异步电动机
	YB3-400-4/ 315kW/6kV
	台
	3
	佳木斯电机股份/卧龙南阳
	

	3
	连体底座
	
	台
	3
	
	泵配套

	4
	联轴器及护罩
	
	台
	3
	
	泵配套

	5
	[bookmark: OLE_LINK15]矿用水泵控制装置
	
	套
	1
	
	

	[bookmark: OLE_LINK14]（1）
	上位机监控软件
	融入到现有智能排水监控系统
	项
	1
	
	

	（2）
	PLC控制软件
	与现有控制逻辑一致
	项
	1
	
	

	（3）
	现场视频联动
	操作联动、故障弹窗
	套
	1
	
	

	（4）
	语音联动功能 
	上位机语音联动，现场语音终端联动报警
	套
	1
	
	

	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]（5）
	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱
	KXJ-0.1/1140B
	套
	3
	
	

	（6）
	矿用本安型操作箱
	CXH24(A)
	台 
	3
	
	

	（7）
	矿用本安型物位传感器
	量程10米，精度0.1%
	台
	2
	
	

	（8）
	矿用隔爆兼本安型流量计
	LCZ-803CF
	套
	2
	
	

	（9）
	矿用隔爆兼本安型终端
	KJ1002-D(A)
	台
	1
	
	

	（10）
	矿用本安型负压传感器
	GPD0.1F
	只
	5
	
	

	（11）
	矿用本安型压力传感器
	GPD40
	只
	5
	
	

	（12）
	矿用隔爆电动球阀
	DN25,6.4MPa
	台
	8
	
	

	（13）
	矿用隔爆型光纤红外摄像仪
	KBA127H
	套
	5
	
	

	（14）
	电流传感器
	4-20ma
	个
	4
	
	

	（15）
	矿用本安型振动传感器
	GBC20
	台
	12
	
	

	（16）
	矿用本安型温度传感器
	GWD100
	台
	6
	
	

	（17）
	数据采集
	KXJ127(B)
	套
	2
	
	

	（18）
	矿用本安型接线盒
	8通
	只
	8
	
	

	（19）
	光缆接线盒
	
	只
	1
	
	

	（20）
	矿用隔爆兼本安型终端
	KJ1002-D（B）
	套
	1
	
	

	（21）
	矿用控制电缆
	MKVVR4*0.5
	米
	1500
	
	

	（22）
	矿用控制电缆
	MKVVR（12*0.5）
	米
	1000
	
	

	（23）
	矿用控制电缆 
	MKVVR32*0.5
	米
	200
	
	

	（24）
	矿用动力电缆
	MVV3*2.5+1*1.5
	米
	400
	
	

	（25）
	矿用阻燃网线 
	MHYV4*2 
	米
	500
	
	

	（26）
	矿用阻燃光缆
	10芯
	米
	2000
	
	

	（27）
	多功能一体机
	HP1216
	台
	1
	
	

	（28）
	系统检测维护工具
	
	项
	1
	
	

	[bookmark: OLE_LINK26]6
	免灌泵保真空装置
	JTMB
	台
	3
	
	小型电动阀电压AC127V

	（1）
	进水高压软管
	DN25，2.5MP
	根
	3
	
	

	（2）
	异径管及吸水管件
	DN200*325
	根
	3
	
	法兰压力1.0MPa

	（3）
	控制线路
	6芯、2芯
	米
	100
	
	接电动阀


3. 随机备品备件(专用工具)清单
	序号
	名  称
	参考型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备  注

	[bookmark: OLE_LINK30]1
	电流变送器
	4-20MA
	个
	2
	
	备用

	2
	矿用隔爆电动球阀
	DN25,6.4MPa
	个
	2
	
	备用

	3
	矿用本安型压力传感器
	0-10MPa,4-20MA
	个
	2
	
	备用

	[bookmark: OLE_LINK18]4
	矿用本安型负压传感器
	-0.1-0MPa，4-20MA
	个
	2
	
	备用

	5
	矿用水泵控制装置PLC模块
	
	件
	1
	
	备用

	6
	矿用本安型振动传感器
	GBC20
	个
	2
	
	备用

	7
	机械密封
	
	个
	2
	
	水泵备用

	8
	弹性棒销
	
	个
	6
	
	水泵备用

	9
	压力表缓冲管（不锈钢）
	20*1.5
	个
	3
	
	水泵备用

	10
	矿用隔爆型电动球阀
	DFB25/6  127V
	个
	1
	
	配套免灌装置

	11
	矿用本安型液位开关
	KHU24(A) 127V
	个
	1
	
	配套免灌装置

	12
	球阀
	DN25，2.5MPa
	个
	2
	
	配套免灌装置



备注：上述供货清单所列明细如有未尽之处，需要厂家按照技术要求自行配备；“三证”是指煤矿安全标志证书、防爆合格证书、合格证。防爆合格证、煤安标志证与产品合格证必须盖红色印章，成套设备提供2份，单台设备随机提供一份。
3. 供货期
自合同签订之日起3个月内到货。
4. 验收方式
产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。
七、质量保证及售后服务
1. 质保期：1年（使用之日起）
质保期内因产品质量所产生的问题由供货方负责免费保修、免费提供损坏配件，质保期满后，供货方为该产品提供终身技术服务，并确保备品、配件及时提供。
2.设备性能、质量保证
水泵性能必须测试合格，产品质量保证体系符合ISO9001的要求。
厂家保证所供产品必须满足客户工艺条件及参数的需要。
客户的设备验收，不免除厂家的设备质量责任。
3.设备的试验及要求
所提供的设备必须进行下述试验，并提供相关试验报告：
[bookmark: OLE_LINK3]（1）主排水泵性能曲线测试；
（2）主排水泵排水量和效率测试。
[bookmark: OLE_LINK9]（3）电动机出厂前必须依照GB/T1032-2023进行试验，试验结果满足规范要求，并随机提供相关试验报告。
4.技术培训及指导
设备安装及试运转期间，供货方派技术人员赴设备安装地点进行技术指导。排水泵控制装置和免灌泵保真空装置安装期间由厂家派人到现场布置接线。 
矿方派维护人员3～5名去供货方进行为期一周的免费技术培训；调试期间，供货单位负责进行现场技术培训。
5. 资料交付 
供方随机交付产品合格证、说明书、防爆合格证、煤矿安全标志证书和试验报告等资料。
6.售后服务 
在设备质保期内损坏的部件，如因生产厂家设计或加工质量问题所致，厂家应无偿赔偿或更换。
质保期间，供方为需方提供完善、全面的技术服务，出现产品质量、技术问题时，电话即时做出答复，如需到达现场技术服务，接到客户通知后，厂家专业技术人员8小时之内到达现场，问题须在24小时之内予以解决。
7.防爆要求：全部防爆设备的档板、档圈和紧固螺丝全部采用（304）不锈钢材质。
8、 包装和运输
1.所有设备及附件都有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。
2.对设备进行妥善的油漆或其他有效的防锈防腐处理。
九、业绩
    业绩数量：该型号或同类产品近三年的销售业绩不得低于10台、成套系统不低于2套。
十、 供货方注册资金
    供货方注册资金不得低于5000万元。








第4部分 合同条款  
商务条款
1、 技术要求：符合国家有关标准及技术要求。（质保期见技术要求。交货地点为沛县大屯矿区）
2.价格：合同价格为含税（13％）到货价，不再变更。
3.付款方式：设备验收合格、取得使用单位的验收报告后，出卖人提供13%增值税专用发票,买受人挂账后，付货款的90%，剩余合同货款10%为质量保证金， 待质保期满没有质量问题，支付剩余货款；如有质量问题则对问题处理完毕或索赔完成后再付剩余货款。
 4.安全、健康、环保要求：
4.1出卖人负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由出卖人承担，且包装物不予回收。 
4.2、其他另行约定（具体标准根据项目情况自定）。
4.3出卖人须确保在装卸、运输等过程中，遵守安全、环境与健康等法律法规及装卸货地的管理规定，并承担安全、环境与健康责任。 
5.设备资料：出卖人及时向买受人提供有关证件、证书。
6.验收：按国家或行业有关标准及技术要求。
7.索赔：由于出卖人原因，设备全部或部分性能达不到技术要求，不能正常使用，买受人方有权根据实际情况提出全部或部分退货或索赔。
8. 违约责任：
8.1、出卖人逾期交货，除每日按逾期交货标的额的5‰向买受人支付违约金（累计不超过合同标的额的20%）外，仍应继续履行交货义务；因逾期交货造成买受人直接经济损失的，出卖人应全额赔偿并承担逾期违约金。
8.2、出卖人应承担由于交货不及时导致买受人人员滞留在交货地点的一切费用。
8.3、出卖人交付的货物若有质量问题，买受人有权拒收或退货，并向买受人支付合同标的额10%的违约金；若在质保期使用中出现质量问题，出卖人应免费更换、修理直至退货，并向买受人支付合同标的额10%的违约金，给买受人造成损失的，还应赔偿全部损失。
8.4出卖人未按合同提供售后服务，给买受人造成经济损失的，则为违约，由出卖人向买受人支付该货物总额5%的违约金。
9. [bookmark: _GoBack]供应商资质：生产商或代理商。
10. 争议：因本合同执行引起的争议，应通过友好协商解决，协商不成，向买受人所在地管辖权的人民法院起诉。
    注：投标文件中，要有详细的分项报价。




















附件一	                    
公开询比响应函（格式）
致: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司
根据贵方对_____________项目(项目编号         )开展公开性询价的邀请,我方代表        （职务、全名），经正式授权并代表我方提交下述文件：
（1） 响应文件(附在电子报价单一并提交)
（2） 报价单（以提交的最终电子报价为准）
我方同意提供按照贵方要求的与其公开询比有关的一切数据或资料，完全响应贵方询价文件中的内容。
与本次公开询比有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                       邮编：                        
手机号码：                       传真：                        
响应人名称（公章）：                                        
响应人代表签字盖章：                                       
日期：       年    月     日   


附件二          
法人代表授权书（格式）
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司:
                           (响应人单位全称)法定代表人                
授权                        （全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的                项目公开询比（公开询比项目编号：        ），全权处理公开询比和由此而产生的合同签订及合同执行等商务活动相关的一切事宜。
本授权书于        年      月     日签字生效，特此说明。
法定代表签字盖章：                                 
法人代表公民身份号码：
响应人全称（公章）：                                
地       址：                                      
全权代表姓名签字盖章：                                     
全权代表公民身份号码：
职    务：                                         
详细通讯地址：                                                                               
手机号码：                                        
邮政编码：                                   

附件三               

商务条款偏离表
	序号
	文件条目号
	文件商务条款
	报价商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应人提报的响应文件中与询价文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件的要求。







附件四                
技术规格偏离表
	序号
	货物名称
	文件条目号
	文件规格
	报价规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：响应人应在技术规格说明书中详细列出报价货物的技术性能和主要技术参数，如响应人提报的技术规格书中与询价文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件技术规格书中的要求。











附件五       
供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。


承诺方：（盖章）
授权代表：（签字）
地址：
电话：
     年       月        日








附件6
	所报产品配置明细表

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	含税单价
	含税金额
	质量技术说明
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	备注：





