**中煤华晋集团晋城热电2022年1月计划阻垢剂采购项目**

反渗透阻垢剂，MDC220，11倍浓缩液体，25KG塑料桶装。根据水质进行调整，与原水水质兼容，厂家根据现场水质情况计算出最佳加药使用量，确保反渗透清洗周期在三个月以上 ，清洗周期内RO运行流量、压力、压差、出水电导、脱盐率保持稳定。