**公开询比文件**

**项目编号：2024SGK0284**

**采购项目: 矿用锚杆拆卸器**

**采购人：上海大屯能源股份有限公司江苏分公司**

**日 期：详见中煤易购电子报价单。**

**第一部分 公开询比公告**

上海大屯能源股份有限公司江苏分公司决定采用公开询比方式采购**矿用锚杆拆卸器**项目，我们诚恳地邀请合格的（单位）参加。相关事项通告如下：

1. 公开询比项目编号：**2024SGK0284**
2. 公开询比项目：**矿用锚杆拆卸器**

三、公开询比网址：http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do

四、公开询比时间: 详见中煤易购电子报价单。

五、响应人请在“中煤易购采购一体化平台”、网址http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do 上点击接受参与并确认。注意事项说明：该项目为公开询比项目，供应商须在网上提交一次最终报价，且中煤易购中一次最终报价必须与响应文件中的明细一致，采购人必要时可根据供应商一次最终报价和文件要求进行谈判。

六、采购人通讯资料:

联系地址：江苏沛县大屯煤电集团公司物资贸易部商务科

联系人：张素娟

电话：87265275

邮编：221611

电子邮箱：zhangsujuan0@chinacoal.com

**第二部分 响应人须知**

一、总则

1、本文件适用于上海大屯能源股份有限公司江苏分公司**矿用锚杆拆卸器**项目的公开询比。

2、响应人符合国家工商行政管理部门登记审核,具有有效的合法生产经营资质，为一般纳税人，要求:见合同条款。

3、在询价过程中发现响应人相互串通、联合哄抬报价、违反询价纪律等行为，经查实后，采购人将取消其本次询价资格及以后我公司采购业务的参与资格。

4、响应人所提供的货物和服务应能满足本公开询比文件中《技术规范书》、《主要合同条款》的相应要求。

5、响应人对本文件核阅后，如对某些条款有异议，可在公开询比响应文件中予以说明；如未作说明，视作全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。

6、请仔细阅读电子报价单附件里的公开询比文件，严格按照公开询比文件要求上传响应文件，询价文件中包含附件5（供应商廉洁承诺书），请仔细阅读并由授权代表签署并加盖公章**(如是电子章，请附该响应文件有效的原章说明)，**且不得擅自更改其内容，一经签署则视为响应和同意我方所发出的文件内容。未提供响应文件及响应文件中要求签字盖章处未签字盖章和未签署附件5的视为不响应我方文件内容和不满足报价要求，该项目报价视为无效。生产商与其代理商同时参与本项目报价的均视为无效报价。请在报价后注明生产厂家**。**

7、为更进一步完善和规范供应商管理，确保供应商系统信息完整性和有效性，请响应供应商及时更新中煤易购系统中所有注册信息，确保提交的“响应文件资质”与系统中注册信息一致，若不及时更新和完善系统信息，将影响您的此次评议。如发现提交的“响应文件”与中煤易购系统中信息不一致，视为此次报价响应文件无效，不予参与评议。

8、不接受停用供应商（包括永久性停用和黑名单供应商的法人代表、实际控制人）报价，不接受1个公司多人挂靠和1人挂靠多个公司报价。

9、响应人应对法人代表授权书中的法人代表公民身份号码及全权代表公民身份号码如实填写，如信息不实或不提供，将影响评议结果。

10、本公开询比文件的解释权属上海大屯能源股份有限公司物资贸易部。

二、公开询比文件

1、公开询比文件组成：（1）公开询比公告；（2）响应人须知； （3）技术要求；（4）主要合同条款;(5)附件：供应商廉洁承诺书。响应人应仔细阅读公开询比文件中的所有内容。如果响应人未按公开询比文件要求提供全部资料或提交的响应文件没有对文件做出实质性响应,那么响应人将承担其风险,并有可能导致响应文件被拒绝。

2、公开询比文件的澄清

任何要求对公开询比文件进行澄清的响应人,均应在响应文件提交截止期前以书面形式通知采购人,采购人将以书面形式予以答复,同时将书面答复寄送(或传真通知)响应人,答复中包括所问问题,但不包括问题的来源。

3、公开询比范围：**矿用锚杆拆卸器，**详见报价单。

三、响应文件的编制要求

1. 响应函
2. 公开询比产品的报价单（包括产品分项报价单）
3. 企业法人营业执照原价扫描件
4. 商务、技术偏离表（附件3、附件4）
5. 供应商廉洁承诺书、详细技术资料和其他有关文件和相关资料、相关产品的资质证件
6. 法定代表人证明或法定代表人授权委托书
7. 响应文件需做成PDF格式或WORD文本样式，不可以图片形式单独上传
8. 响应文件中如设备有分项，需提报产品配置明细报价表（附件6）

四、报价要求

1、报价以人民币（元）为单位

2、报价为货物到达采购人指定地点的含税（税额见电子报价单）、含运费价格

3、响应人所报价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。特殊情况约定按合同条款执行。

4、报价中若单价和总价之间有差异，则以单价为准。

5、响应文件以电子版形式(附在中煤易购电子报价单上，与电子报价一同提交，报价金额要与中煤易购报价单明细一一对应。响应文件要严格按照要求提供，未提供响应文件（参照第三条响应文件的内容）的视为不满足报价要求。未提供响应文件且提供不齐全的，将对供应商进行考核扣分。

五、评审

 1、询比小组成员由经济、技术等方面的人员组成。询比小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审和比较,直到评审结束,凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等,均不向响应人及与评审无关的其他人透露。

2、询比小组对响应人提供的响应文件是否完整、有无计算上的错误,对超出经营范围、提供的资质证明文件、证件是否真实，技术或服务是否满足公开询比文件要求等未实质上响应文件进行评审。响应人提供虚假证件或技术文件及服务不能满足公开询比文件要求的将被取消其资格。

3、询比小组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对实质上响应文件要求的响应文件进行评审，对响应文件提出的产品质量、样品质量、企业信誉、价格、付款方式、服务、交货情况等内容逐项进行综合评估。

4、询比小组综合各评审成员评估情况，向采购人提交评议报告，提出成交候选人推荐名单。

六、确定成交人

采购人根据询比小组的推荐情况确定成交人，以书面形式通知成交人，告知其已被接受，并向其发放成交通知书。

七、签订合同

确定为成交人的响应人在约定的时间内，凭成交通知书由法定代表人或授权代表与采购人签订供货合同。

上海大屯能源股份有限公司江苏分公司

第三部分 技术要求

**矿用锚杆拆卸器** 技 术 规 范 书

 **一、总则**

1．本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供货方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

2．如果供货方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表明供货方认同提供的产品技术指标均能满足本规范书的要求。

3. 本技术规范书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。

4. 供货方应承诺允许试用。无特殊声明视为认可。

5．本规范书未尽事宜，由双方协商确定。

**二、****名称、规格参数**

1. 名称、参考型号

矿用锚杆拆卸器 （参考型号：MXR30-700/63 ）

2. 基本技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本性能 | 单位 |  |
| 整机 | 额定压力 | MPa | 63 |
| 额定拆卸力 | kN | 700 |
| 满量程准确度偏差 | — | ±5％ |
| 拆卸力测量仪表 | 型式 | — | 指针式 |
| 型号 | — | — |
| 量程 | kN | 0-1100 |
| 精度等级 | — | 1.6 |
| 拆卸千斤顶 | 缸径 | mm | 140 |
| 行程 | mm | 105 |
| 中心孔径 | mm | 30 |
| 机重 | kg | 51 |
| 外形尺寸 | mm | Φ190（±5）×410（±10） |
| 乳化液增压泵 | 额定工作压力 | MPa | 65 |
| 油箱有效容积 | L | / |
| 机重 | kg | 24 |
| 尺寸 | mm | 640×220×480（±20） |
| 型式 | -- | 手动增压 |
| 手摇力 | N | 400 |

**三、运行环境**

1. 环境条件

 煤矿井下所有锚网支护巷道。

2. 安装使用工作条件

井下锚网巷道回采时，需提前处理两顺槽巷道支护的锚杆，处理失当或者不处理将严重威胁施工人员安全，采煤机硬割锚杆、钢带或将锚杆、钢带缠绕在滚筒上作业也会对滚筒造成损坏，增加截齿消耗；同时锚杆、钢带等杂物进入煤流系统时也会造成煤流系统设备损坏或煤仓堵仓，严重影响矿井安全生产。

针对上述情况，为确保采煤工作面回采时快速高效拆除巷道顶帮锚杆，减少对煤流系统设备损坏或煤仓堵仓，研制了适用于采煤工作面锚网支护巷道矿用锚杆拆卸器，该设备适用范围广、安全性能高，能有效降低锚杆对采煤设备、系统煤仓的影响，提高生产效率及安全性能。

该型号矿用锚杆拆卸器是一种快速拆除、回收顶帮锚杆的专用机具，该机具以采煤工作面乳化液(或手动增压泵)作动力，带动拉拔机构将锚杆从巷道顶帮快速拆卸出来，从而解决了割煤时锚杆易缠绕设备、易产生火星及难以回收利用等难题。

**四、引用的规范和技术条件**

MT/T 979-2006，Q/TZJ033-2021

**五、具体技术要求**

1. 必须符合现行《煤矿安全规程》规定；

2.提供相应设备的产品合格证和矿用煤安标志证以及获得相关的国家专利证书等。

3. 供货清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 矿用锚杆拆卸器 | MXR30-700/63  | 套 | 4 |  |

4. 供货期

 自合同签订之日起 （按需方要求） 到货。

5. 验收方式

产品到达用户指定地点后，由用户组织对产品进行验收。

**六、质量保证及售后服务**

1.质保期：1年。在此期间需方可派专职人员定期巡回检查、访问，了解产品使用情况，调查现场工况，使产品更好的满足使用单位的生产要求，提高经济效益。

2.供方提供长期的技术服务，包括免费提供现场安装、调试及维修指导。

3. 设备使用过程中出现产品质量、技术问题时，重大问题 2小时、一般问题1小时内做出答复，如需到达现场技术服务，时间为供方接到需方通知后24小时达到现场，积极帮助处理。

 **七、包装和运输**

1.所有设备及附件都有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。

2. 对设备进行妥善的油漆或其他有效的防锈防腐处理。

3. 货物运输至需方指定地点。

4. 按需方要求等。

**八、供应商资质**

供应商应为生产厂家，注册资金不低于2000万元人民币（含）。

1. 合同条款

**商务条款**

1. **技术要求：符合国家有关标准及技术要求。（质保期见技术要求。交货地点为沛县大屯矿区）**

**2.价格：合同价格为含税（13％）到货价，不再变更。**

**3.付款方式：设备验收合格、取得使用单位的验收报告后，出卖人提供13%增值税专用发票,买受人挂账后，付货款的90%，剩余合同货款10%为质量保证金， 待质保期满没有质量问题，支付剩余货款；如有质量问题则对问题处理完毕或索赔完成后再付剩余货款。**

 **4.安全、健康、环保要求：**

**4.1出卖人负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由出卖人承担，且包装物不予回收。
4.2、其他另行约定（具体标准根据项目情况自定）。**

**4.3出卖人须确保在装卸、运输等过程中，遵守安全、环境与健康等法律法规及装卸货地的管理规定，并承担安全、环境与健康责任。**

**5.设备资料：出卖人及时向买受人提供有关证件、证书。**

**6.验收：按国家或行业有关标准及技术要求。**

**7.索赔：由于出卖人原因，设备全部或部分性能达不到技术要求，不能正常使用，买受人方有权根据实际情况提出全部或部分退货或索赔。**

**8. 违约责任：**

**8.1、出卖人逾期交货，除每日按逾期交货标的额的5‰向买受人支付违约金（累计不超过合同标的额的20%）外，仍应继续履行交货义务；因逾期交货造成买受人直接经济损失的，出卖人应全额赔偿并承担逾期违约金。**

**8.2、出卖人应承担由于交货不及时导致买受人人员滞留在交货地点的一切费用。**

**8.3、出卖人交付的货物若有质量问题，买受人有权拒收或退货，并向买受人支付合同标的额10%的违约金；若在质保期使用中出现质量问题，出卖人应免费更换、修理直至退货，并向买受人支付合同标的额10%的违约金，给买受人造成损失的，还应赔偿全部损失。**

**8.4出卖人未按合同提供售后服务，给买受人造成经济损失的，则为违约，由出卖人向买受人支付该货物总额5%的违约金。**

1. **供应商资质：生产商注册资金不低于1000万元人民币。**
2. **争议：因本合同执行引起的争议，应通过友好协商解决，协商不成，向买受人所在地管辖权的人民法院起诉。**

 **注：投标文件中，要有详细的分项报价。**

**附件一**

**公开询比响应函**（格式）

致: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司

根据贵方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目(项目编号 )开展公开性询价的邀请,我方代表 （职务、全名），经正式授权并代表我方提交下述文件：

1. 响应文件(附在电子报价单一并提交)
2. 报价单（以提交的最终电子报价为准）

我方同意提供按照贵方要求的与其公开询比有关的一切数据或资料，完全响应贵方询价文件中的内容。

与本次公开询比有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

手机号码： 传真：

响应人名称（公章）：

响应人代表签字盖章：

日期： 年 月 日

**附件二**

**法人代表授权书（格式）**

上海大屯能源股份有限公司江苏分公司:

 (响应人单位全称)法定代表人

授权 （全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的 项目公开询比（公开询比项目编号： ），全权处理公开询比和由此而产生的合同签订及合同执行等商务活动相关的一切事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此说明。

法定代表签字盖章：

法人代表公民身份号码：

响应人全称（公章）：

地 址：

全权代表姓名签字盖章：

全权代表公民身份号码：

职 务：

详细通讯地址：

手机号码：

邮政编码：

**附件三**

**商务条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文件条目号** | **文件商务条款** | **报价商务条款** | **说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：响应人提报的响应文件中与询价文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件的要求。

**附件四**

**技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **文件条目号** | **文件规格** | **报价规格** | **偏离** | **说明** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：响应人应在技术规格说明书中详细列出报价货物的技术性能和主要技术参数，如响应人提报的技术规格书中与询价文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件技术规格书中的要求。

**附件五**

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

 年 月 日

***附件6***

|  |
| --- |
| **所报产品配置明细表** |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 质量技术说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注： |