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第1章 询价公告
项目名称:元宝湾煤业主井漏煤槽改造项目
询价方式:公开询比
    评审方式：综合评估法
发布公告日期: 2024年5月14日    
报名截止日期：2024年5月21日  7:40
报价截止时间：2024年5月21日  7:50
报价揭价时间：2024年5月21日  8:00
发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）
一、项目概况及技术要求：
1.项目概况：元宝湾煤业主井皮带机至上仓皮带机、煤场输煤皮带溜煤槽因年久磨损老化，存在掉落安全隐患，须重新设计安装溜煤槽。溜煤槽上口为主井皮带机，型号DTL120/135/2*500，出料下口为上仓皮带机、筛分801皮带机、煤场输煤皮带机。落差约8m,煤流量不小于2000t/h，过料粒度满足1000×1000×500mm不卡堵，3个出料口能够自由切换。
2.资金来源：生产费用
3.工期（服务期）：5天
4.服务地点：元宝湾煤业主井口
5.报价方式为固定总价(不含税)
6.报价要求：现场测量后按项目总价（不含税）进行报价。报价金额包括材料、设计、制造、检验、运输、安装、调试、保修、售后服务等所有费用，使设备正常运行的所有内容。
7.付款方式：执行中煤华昱公司相关制度流程。
8.验收标准：煤流量不小于2000t/h，过料粒度满足1000×1000×500mm不卡堵，3个出料口能够自由切换，煤流经缓冲落入下部皮带机，不得直接砸中带面。内衬耐磨钢板，厚度不低于16mm。
9.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。
二、资质要求
1.报价人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格。
2.报价人须提前进行现场勘查、编制设计报告书，经甲方审核后，附到报价文件中。
3.报价人须提供近2年（2022年至今）至少3例类似项目业绩且内容必须包含设备的安装（提供合同关键页）
4.财务状况良好，近三年内没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产状态，没有发生过严重违约的问题（提供承诺书）。
5.本次询价不接受联合体报价。
三、报名
参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。
四、联系方式
联系人：李功 (电话：15903495547)
地址：山西省山阴县马营乡庄窝村东元宝湾煤业

第二章 报价须知
一、总则
1. 适用范围
本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。
2. 询价费用
报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价书
1. 询价书构成
(1) 询价公告
(2) 报价须知
(3) 合同条款
(4) 技术规格及要求
(5) 报价书相关格式

三、报价书的编制
1. 报价书的组成
(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；
(2) 技术规格及商务规格偏离表；
(3) 服务/工程技术规格说明书；
(4) 按要求出具的资格证明文件；
(5) 其它需要说明的事项。
2. 报价要求
(1)报价为不含税总价。
(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。
(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。
3. 报价书的式样和签署
3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。
3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。
四、报价书的递交
提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

五、询价揭示及评审
1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。
2. 询价方评审小组/谈判小组
(1)由询价方相关部门人员组成。
(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。
(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：
A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；
B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。
(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。
3. 评审办法
本次询价内容依据以下评审原则进行综合评估法。评审小组对满足询价文件要求的所有报价文件的技术、商务分别进行评审评分，对价格进行审核修正并计算评分，按综合评分由高到低的顺序对报价人进行排序，推荐候选成交人。
A.评审原则；
1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。
2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。
3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。
4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。
B.评审内容
1)评标采用百分制打分，总分为100分，其中：
技术部分（A1）： 35分
商务部分（A2）： 15分
投标报价（A3）： 50分
投标人得分= A1+ A2+ A3。小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
2) 针对某一有效投标人，评审小组最终评分的算术平均值即为该投标人的最终得分。在分数相同的情况下，投标报价低的投标人排名优先。
3) 评分细则

	评分项
	分值
	评分细则
	得分

	技术部分
	35分
	实施方案30分
	质量管理计划全面、科学，且有针对性管理措施
	0～5分

	
	
	
	安全管理保证措施切实可行
	0～5分

	
	
	
	机械设备、工器具配备满足项目实施要求
	0～5分

	
	
	
	已有管理制度符合本项目管理实际
	0～5分

	
	
	
	现场勘查、设计报告，详细施工方案，使用材料的材质证明材料。安全、可靠性评价。
	0～10分

	
	
	项目组织机构及人员配置5分
	项目组织机构人员数量 从业经历满足招标要求，各工种、年龄、专业结构配置合理，满足项目现场实际需要。
	0～5分

	商务部分
	15分
	投标人规模/实力13分 
	投标人企业资质、管理体系认证、规模、技术实力、市场信誉度
	0～3分

	
	
	
	投标人具备类似工程的业绩证明（处资格要求中的外，每增加1例加1分，最多满分）
	0～10分

	
	
	标书编制质量2分
	投标文内容完整、齐全符合要求，字迹清楚、表述明确，报价依据详实
	0～2分

	投标报价
	50分
	该项得分满分为50分。以评审小组评审的各投标人评标价的平均报价为基准报价，等于基准报价得45分，每高于基准报价1%，减0.5分，最多可减5分；每低于基准报价1%，加0.5分，最多可加5分，加至50分。不足1%按插入法计算，小数点后保留2位。

	合计
	100分
	




六、确定成交人
1. 确定成交人准则
(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。
(2)不能保证最低报价的单位最终成交。
2. 成交通知书
在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。
第三章 合同样本（关键条款）
             




第4章 技术规格和要求
1、 技术要求：
1、为保证物料平稳运行，避免卡堵现象发生,投标时需提供物料在落煤缓冲装置内流动的分析方案。根据客户的具体化情况(物料状况、落差、受料点的位置)进行设计，将原来的煤降落过程转变为煤滑落过程。控制煤流在滑落过程中的动势能大小和方向的转变，使其严格按照最佳切向角度和速度滑落；使煤流束的出口水平速度与接煤皮带速度匹配一致，使煤流束能够平缓的滑落到接料皮带上。                                               
3、设备整体必须根据搭接角度，高度，设计定做。
4、设备外板采用δ≥12-20mm高强度锰板，内衬使用δ≥16mm的耐磨合金板；卸载口位置采用特殊工艺，整体采用多曲面结构，所有曲面切线过渡，采用整体焊接方式，一体式焊接成型。可拆卸式结构，分段式组装，组装方式要牢固可靠，便于更换。
5、落煤装置应将卸载点封闭，水平高度应比卸载滚筒上表面至少高600mm，不得碰触到煤流，不得影响煤流的正常卸载，顺煤板角度范围在（35度～45度），确保煤流冲击到挡煤板后通过顺煤板滑落至胶带上，严禁煤流直接冲击胶带。
6、缓冲接煤，无死角，无积煤。充分利用运动煤块的动能和势能转化，自冲刷滑道，不挂煤，保持一定运动速度落煤。落煤方向和下层搭接设备（带式输送机）运行方向一致。
7、设计每小时运量2000t/h，过料粒度满足1000×1000×500mm不卡堵；3个出料口能够自由切换。
8、整套落煤装置安装固定平台结构组装形式。
9、设备严格防腐，防腐要求按行业标准，按合同规定要求喷涂主机颜色。
10、焊接要求
（1）所有焊接处焊缝连续，焊脚高度不小于被焊件的最小厚度。
（2）所有螺栓、铆钉固定件、焊接件、销子固定件均要求固定牢固。
11、设备设计加工前，与招标方进行确认，依据安装位置，现场数据测绘出具设计方案及安装示意图、加工图纸，同时附工作验算书，与矿方确认后方可进行加工。
12、设备制造完成后应在工厂内整体组装；
13、双方如有技术变动必须及时通知对方；未尽事宜，双方协商解决。
14、施工方人员（配置）符合（项目项目安全、质量、技术）要求，甲方有权要求施工方及时调整。
15、质保期2年或过煤量700万吨。
第五章 报价书相关格式

目 录
 封面
1.  报价函
2.  报价一览表
3.  分项价格表
4.  偏离表
5.  资格证明文件
6.  服务方案

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）
（项目名称）
（询价书编号）

询价书名称：
询价书编号：
报价人：XX公司
联系人：
联系方式：

报 
价 
书

报价人：XX单位（盖章）
                      联系人：
                      联系电话：
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一、报价函（格式）
致：中煤华昱公司XX煤业
根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。
1.1 报价函、报价一览表
1.2 授权委托书（如有）
1.3 分项报价表
1.4 偏离表
1.5 资格证明文件
1.6 响应方案
1.7其它需要填写的资料
据此函,签字人兹宣布同意如下条款：
(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（不税价格）为：        ￥元(大写：                  元整)。
(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。
(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。
(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。
(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。
(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。
(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。












法定代表人或其授权代理人：（签字）
（盖公司章）
日期：



2、 报价一览表（含税报价）
报价人名称：                                                                        询价编号：                          
	项目名称
	项数
	含税总价
	服务期
	报价声明
	备注

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（含税价）
	                                                          税率：


报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：
注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）





三、分项报价表
	序号
	项目名称
	单位
	单价（元）
	数量
	总计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 元
	

	人民币大写： 整（含税金额），小写：  元


注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）
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四. 偏离表
技术规格/商务偏离表
询价书编号：  
	序号
	项目名称
	询价文件的条款
	报价文件的条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。


报价人名称（盖章）：
法定代表人或其授权代理人：（签字）








5、 资质证明材料


                      六、服务方案
                    








后附部分样表（如适用于本项目）
法定代表人授权书（格式）
本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：
代理人(被授权人)签字： 
单位名称（盖章）： 
                         



附双方的身份证件。





业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。
2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。
报价单位名称：                    询价书编号：             
	序号

	项目名称
	主要项目内容
	服务日期
	客户名称
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）

[bookmark: OLE_LINK1]附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）
我公司承诺：
本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。


法定代表人或授权代理人：（签字）
公司名称：
（盖章）

                                        年   月   日
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供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）  
法定代表人或授权代理人：（签字）
电话：
年    月   日
	



