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第1章 询价公告
项目名称：中煤华昱公司国兴煤业主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程项目（二次）
询价方式：公开询比
评审方式：最低评审价格法
发布公告日期:2024年5月15日    
报名截止日期:2024年5月22日 07:40 
[bookmark: _GoBack]报价截止时间:2024年5月22日 07:50
报价揭价时间:2024年5月22日 08:00
发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）
一、项目概况及技术要求：
1.项目概况：
国兴煤业主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程项目包括：主井厂区上仓皮带栈桥南部区域，其中上仓皮带栈桥南部区域需覆土绿化施工，筒仓南部周边区域填土夯实并铺设天然砂砾后硬化地面，砌筑毛石水渠；主井井口房周边及上筛走廊周边区域年久失修水泥地面下沉积水，需对该区域清理垃圾、部分区域拆除硬化、平整夯实场地后再硬化；副井联合建筑院面处理后铺设沥青路面（首先对原混凝土硬化面进行清洗干净，局部有破损严重区域进行水泥稳定层修复，达到铺设沥青面条件时，再在原混凝土院面进行机械摊铺细粒式沥青混凝土面层共60mm，分两次摊铺碾压确保达到沥青混凝土面层验收规范要求。），联合建筑周边院面将破损院面顶部覆盖混凝土硬化；主副井厂区破损院面拆除后再硬化；副井绞车房西南区域清理场地铺设天然砂砾后硬化地面建设停车场。完善以上项目改善国兴煤业主副井厂区面貌，以达到环保及安全生产标准化要求。
2.资金来源：节能环保费用及资本性支出费用
3.工期（服务期）：自合同签订之日起至项目包含全部工程竣工为止（预计3个月）。
4.服务地点：中煤华昱公司国兴煤业
5.报价方式：固定总价**万元（含税，税率9%）
6.报价要求：另需按各分项报价应包含人工费、材料费、机械费及其他施工所需费用，以及国家法律规定及项目包含的其它的所有风险、责任等所有费用。
7.付款方式：工程完工经相关部门验收合格后付工程款97%（留3%作为质保金），质保期为12个月，质保期满确认无工程质量问题后支付剩余工程款。甲方付款前，投标人必须开据甲方财务部门认可的专用增值税税务发票，并按照甲方及其上级主管部门的规定履行付款审批程序。双方均认可前述内容为投标人的重大义务，如投标人未能完全履行该义务，则甲方有权拒付相应款项。如因国家税率变化，按照变化后的税率进行价格调整。
8.验收标准：本工程按照施工计划施工结束后，由甲乙双方对工程进行验收。
9.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。
二、资质要求
1.报价人应在中华人民共和国境内注册的独立法人资格。
2.报价人须具备建筑工程施工总承包二级及以上资质（含二级 ），须具有安全生产许可证（由安全监督部门或建设管理部门颁发），项目经理应具有二级及以上注册建造师执业资格证（含二级）、安全资格证。
3.报价人须提供近二年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）不少于2例地面绿化和硬化施工的业绩(提供合同关键页）。
4.本次询价不接受联合体报价。
三、报名
参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。
四、联系方式
国兴煤业联系人：刘汉庚，联系电话：15234915551
地址：朔州市平鲁区榆岭乡韩村南
电子信箱：834678641@qq.com


第二章 报价须知
一、总则
1. 适用范围
本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。
2. 询价费用
报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
二、询价书
1. 询价书构成
(1) 询价公告
(2) 报价须知
(3) 合同条款
(4) 技术规格及要求
(5) 报价书相关格式

三、报价书的编制
1. 报价书的组成
(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；
(2) 技术规格及商务规格偏离表；
(3) 服务/工程技术规格说明书；
(4) 按要求出具的资格证明文件；
(5) 其它需要说明的事项。
2. 报价要求
(1)报价为含税价（税率9%）。
(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。
(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。
3. 报价书的式样和签署
3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。
3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。
四、报价书的递交
提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

五、询价揭示及评审
1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。
2. 询价方评审小组/谈判小组
(1)由询价方相关部门人员组成。
(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。
(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：
A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；
B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。
(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。
3. 评审办法
本次询价内容依据以下评审原则进行最低评审价格法，评审小组对满足询价文件实质性要求的报价书，对报价文件的技术、商务评审采用定性原则，按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交人。
评审原则；
1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。
2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。
3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。
4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。
六、确定成交人
1. 确定成交人准则
(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。
(2)不能保证最低报价的单位最终成交。
2. 成交通知书
在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。
第2章 合同样本（关键条款）
（以实际合同为准，此合同为模板）
             
发包人（甲方）：                        
承包人（乙方）：                          
    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就******项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
4.资金来源：节能环保费用及资本性支出费用
5.工程内容：
[bookmark: _Toc351203482]6.工程承包范围：
二、合同工期
1、本合同服务期限为从合同签订日期起**个月，在合同期限内实施的各阶段、各零星维修及修缮工程，根据开工报告确定每项零星工程的具体实施工期。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
1、乙方负责报属地县级自然资源部门和生态环境部门进行现场验收。
[bookmark: _Toc351203484]2、乙方工程质量达到使用矿山环境治理恢复基金标准。
四、签约合同价格形式为固定总价
1、工程竣工验收合格后，按实际工程量结算，但不得高于合同约定的固定总价。
2、计价依据：
（1）施工过程中如工程量减少，据实结算，执行华昱公司零星工程结算标准，即：山西省2018《山西省建设工程计价依据》相关定额，税前工程造价下浮15%。（其中：价差、甲方单项认价、安装工程设备、安装工程主材费不下浮）。
（2）人工费按照晋建科字[2022]65号执行，合同期内不做调整。
（3）材料价格优先执行当地朔州《工程造价信息》，信息价中没有的，按由近及远的原则，执行大同、太原《工程造价信息》，工程造价信息中没有的材料执行市场询价。
（4）工程签证工176 元/工日，只计取税金。 工程签证工为无法用工程量进行计量的工程，采用人工工日进行现场核定。
3、最终合同价款以华昱公司审计部复审金额为最终结算款。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目代表
[bookmark: _Toc351203486]1、发包人业务负责单位或部门：               。
发包人代表：姓名：        ；联系电话 ：            。
2、承包人法人代表及项目经理
承包人法人代表：姓名        ：联系电话：            。
承包人项目经理：      ；执业资格及证书编号：       ；联系电话：        。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1、中标通知书（如果有）；
2、投标函及其附录（如果有）； 
3、专用合同条款及其附件；
4、通用合同条款；
5、技术标准和要求；
6、图纸；
7、已标价工程量清单或预算书；
8、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203491]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                  签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自    合同签订时      生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式 ** 份，均具有同等法律效力，发包人执  *份，承包人执 * 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：        
地  址：         地  址：    
邮政编码：         邮政编码：
法定代表人：               法定代表人：          
委托代理人：               委托代理人：          
电  话：       电  话：  
传  真：       传  真：  
电子信箱：                     电子信箱：
开户银行：       开户银行：
账  号：           账  号： 
第四章 技术规格和要求
一﹑项目概况
国兴煤业主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程项目包括：主井厂区上仓皮带栈桥南部区域，其中上仓皮带栈桥南部区域需覆土绿化施工，筒仓南部周边区域填土夯实并铺设天然砂砾后硬化地面，砌筑毛石水渠；主井井口房周边及上筛走廊周边区域年久失修水泥地面下沉积水，需对该区域清理垃圾、部分区域拆除硬化、平整夯实场地后再硬化；副井联合建筑院面处理后铺设沥青路面（首先对原混凝土硬化面进行清洗干净，局部有破损严重区域进行水泥稳定层修复，达到铺设沥青面条件时，再在原混凝土院面进行机械摊铺细粒式沥青混凝土面层共60mm，分两次摊铺碾压确保达到沥青混凝土面层验收规范要求。），联合建筑周边院面将破损院面顶部覆盖混凝土硬化；主副井厂区破损院面拆除后再硬化；副井绞车房西南区域清理场地铺设天然砂砾后硬化地面建设停车场。完善以上项目改善国兴煤业主副井厂区面貌，以达到环保及安全生产标准化要求。
二、施工技术方案
1、国兴煤业主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程量见下表。
	国兴煤业主副井场地硬化、绿化工程及副井厂区停车场建设工程量预计表

	序号
	项目名称
	项目
特征
	结构
	单位
	工程量
	备  注

	1
	主井上仓栈桥南绿化
	填土绿化
	填土绿化
	m2
	10978 
	填土绿化，绿化方式为种植草籽定期浇水养活；取土方式为场地内换填取土，覆土厚度预计300mm，需调整时按需进行调整。

	2
	主井筒仓南部周边硬化
	平整场地铺设天然砂砾再硬化
	C30商混
	m2
	4210 
	填土夯实并铺设河天然砂砾300mm、C30商混硬化，厚度200mm。

	3
	主井上仓栈桥南砌筑毛石水渠
	毛石水渠
	毛石水渠
	m
	320 
	净宽深400mm，壁厚300mm；垫层上直接砌毛石。

	4
	主井井口房周边及上筛走廊周边硬化
	拆除局部破损院面、平整场地再硬化
	C30商混硬化厚度200mm
	m2
	3060 
	年久失修水泥地面下沉积水，需拆除硬化区域面积786m2，厚度200mm，其他区域清理垃圾平整夯实场地后砼硬化。C30商混硬化厚度200mm。

	5
	联合建筑院面拆除再硬化
	清洗水泥院面再机械摊铺沥青混凝土面层
	沥青混凝土面层厚度60mm
	m2
	5817 
	首先对原混凝土硬化面进行清洗干净，局部有破损严重区域进行水泥稳定层修复，达到铺设沥青面条件时，再在原混凝土院面进行机械摊铺细粒式沥青混凝土面层共60mm，分两次摊铺碾压确保达到沥青混凝土面层验收规范要求。

	6
	联合建筑周边院面硬化
	C30商混硬化厚度150mm
	C30商混硬化厚度150mm
	m2
	740 
	将破损院面顶部覆盖混凝土硬化，C30商混硬化厚度150mm。

	7
	主副井厂区破损院面拆除后再硬化
	拆除破损硬化院面再硬化
	C30商混硬化厚度200mm
	m2
	954 
	副井大门口院面152m2，办公楼前院面272m2，二层调度楼院面230m2，其它破损院面约300m2。拆除、再硬化厚度200mm。

	8
	副井厂区停车场建设工程
	平整场地回填天然砂砾、地面硬化
	C30商混硬化厚度200mm
	m2
	2910 
	绞车房西南区域因通行重型车辆通行，施工时需清理种植树木、平整场地、铺设300mm天然砂砾碾压后再硬化地面，C30商混硬化厚度200mm。



2、施工单位在施工期间必须保证施工现场安全，如果出现全事故由施工单位承担责任。
3、施工过程中施工单位施工材料必须符合规定要求，确保施工工程质量。
4、施工单位施工期间协调好施工顺序不能影响矿井正常生产运行。
三、其他
施工前，施工单位必须将施工安全措施报送至矿方审批，施工过程中，必须保证施工人员的安全，施工过程中出现的人员伤亡事故，由施工单位自己承担，涉及隐蔽工程要提前向验收组提出申请，确认完成方可施工。
第五章 报价书相关格式

目 录
 封面
1.  报价函
2.  报价一览表
3.  分项价格表
4.  偏离表
5.  资格证明文件
6.  服务方案

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）
（项目名称）
（询价书编号）

询价书名称：
询价书编号：
报价人：XX公司
联系人：
联系方式：

报 
价 
书

报价人：XX单位（盖章）
                      联系人：
                      联系电话：
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一、报价函（格式）
致：中煤华昱公司XX煤业
根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。
1.1 报价函、报价一览表
1.2 授权委托书（如有）
1.3 分项报价表
1.4 偏离表
1.5 资格证明文件
1.6 响应方案
1.7其它需要填写的资料
据此函,签字人兹宣布同意如下条款：
(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（含税价格）为：        ￥元(大写：                  元整，税率    %)。
(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。
(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。
(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。
(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。
(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。
(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。












法定代表人或其授权代理人：（签字）
（盖公司章）
日期：


2、 报价一览表（含税报价）
报价人名称：                                                                        询价编号：                          
	项目名称
	项数
	含税（税率9%）
	服务期
	报价声明
	备注

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（含税，税率9%）
	                                                          税率：


报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：
注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）




3、 分项报价表（格式可自拟）
国兴煤业分项报价表
	序号
	项目名称
	单位
	单价（元）
	数量
	总计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 元
	

	人民币大写： 整（含税金额），小写：  元


注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）
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四. 偏离表
技术规格/商务偏离表
询价书编号：  
	序号
	项目名称
	询价文件的条款
	报价文件的条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。


报价人名称（盖章）：
法定代表人或其授权代理人：（签字）








5、 资质证明材料


                      六、服务方案
                    








后附部分样表（如适用于本项目）
法定代表人授权书（格式）
本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：
代理人(被授权人)签字： 
单位名称（盖章）： 
                         



附双方的身份证件。





业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。
2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。
报价单位名称：                    询价书编号：             
	序号

	项目名称
	主要项目内容
	服务日期
	客户名称
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）

[bookmark: OLE_LINK1]附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）
我公司承诺：
本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。


法定代表人或授权代理人：（签字）
公司名称：
（盖章）

                                        年   月   日
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供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）  
法定代表人或授权代理人：（签字）
电话：
年    月   日
	



