附件5：分项价格表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/规格  型号 | 维修项目 | 数量 | 单价  （元/数量） | 固定总价  （元） |
| 1 | 变频一体机维修 1600KW  3300V | 变频器拆解、组装、维修、调试 | 3台 |  |  |
| 更换轴承 | 6盘 |  |  |
| 更换密封、油封 | 3套 |  |  |
| 更换电机绕组 | 3套 |  |  |
| 高压真空浸漆、烘干 | 3台 |  |  |
| 轴承位检查、修复 | 3台 |  |  |
| 转子动平衡 | 3台 |  |  |
| 电机水道清理、水压试验 | 3台 |  |  |
| 检查和更换水管密封接头 | 3台 |  |  |
| 防爆面检查、处理 | 3台 |  |  |
| 外观除锈、喷漆 | 3台 |  |  |
| 整机出厂试验 | 3台 |  |  |
| 2 | 变频一体机保养 1600KW  3300V | 变频器拆解、组装、维护保养、调试 | 1台 |  |  |
| 更换轴承 | 2盘 |  |  |
| 更换密封、油封 | 1套 |  |  |
| 电机绕组清洗 | 1台 |  |  |
| 高压真空浸漆、烘干 | 1台 |  |  |
| 轴承位检查、修复 | 1台 |  |  |
| 转子动平衡 | 1台 |  |  |
| 电机水道清理、水压试验 | 1台 |  |  |
| 检查和更换水管密封接头 | 1台 |  |  |
| 防爆面检查、处理 | 1台 |  |  |
| 外观除锈、喷漆 | 1台 |  |  |
| 整机出厂试验 | 1台 |  |  |
| 3 | 变频一体机保养 1000KW  3300V | 变频器拆解、组装、维护保养、调试 | 1台 |  |  |
| 更换轴承 | 2盘 |  |  |
| 更换密封、油封 | 1套 |  |  |
| 电机绕组清洗 | 1台 |  |  |
| 高压真空浸漆、烘干 | 1台 |  |  |
| 轴承位检查、修复 | 1台 |  |  |
| 转子动平衡 | 1台 |  |  |
| 电机水道清理、水压试验 | 1台 |  |  |
| 检查和更换水管密封接头 | 1台 |  |  |
| 防爆面检查、处理 | 1台 |  |  |
| 外观除锈、喷漆 | 1台 |  |  |
| 整机出厂试验 | 1台 |  |  |
| 4 | 截割电机保养 YBCS2-1000B  1000KW  3300V | 更换轴承 | 2盘 |  |  |
| 更换密封、油封 | 1套 |  |  |
| 电机绕组清洗 | 1台 |  |  |
| 高压真空浸漆、烘干 | 1台 |  |  |
| 轴承位检查、修复 | 1台 |  |  |
| 转子动平衡 | 1台 |  |  |
| 电机水道清理、水压试验 | 1台 |  |  |
| 检查和更换水管密封接头 | 1台 |  |  |
| 防爆面检查、处理 | 1台 |  |  |
| 外观除锈、喷漆 | 1台 |  |  |
| 整机出厂试验 | 1台 |  |  |
| 5 | 破碎机电机保养 YBSS2-1000  1000KW  3300V | 更换轴承 | 2盘 |  |  |
| 更换密封、油封 | 1套 |  |  |
| 电机绕组清洗 | 1台 |  |  |
| 高压真空浸漆、烘干 | 1台 |  |  |
| 轴承位检查、修复 | 1台 |  |  |
| 转子动平衡 | 1台 |  |  |
| 电机水道清理、水压试验 | 1台 |  |  |
| 检查和更换水管密封接头 | 1台 |  |  |
| 防爆面检查、处理 | 1台 |  |  |
| 外观除锈、喷漆 | 1台 |  |  |
| 整机出厂试验 | 1台 |  |  |
| 固定总价合计金额（元） | | | | |  |