**单一来源谈判文件**

**项目名称：热电厂脱水楼1、2号真空泵技术服务**

**采购人：江苏大屯电力工程有限责任公司**

**日 期：2024年7月**

**第一部分　单一来源采购邀请函**

武汉威龙泵业有限责任公司：

江苏大屯电力工程有限责任公司采用单一来源谈判采购方式对以下项目进行采购，拟邀请贵公司作为单一来源供应商。相关事项通告如下：

1. 采购项目编号：XJ2024071930

二、采购项目名称：热电厂脱水楼1、2号真空泵技术服务

三、采购标的（见报价单明细）

四、单一来源采购谈判地址：江苏大屯电力工程有限责任公司一楼会议室。

五、单一来源采购谈判时间：详见中煤易购采购一体化平台采购公告

六、采购人接受响应文件（含报价单）的截止时间：详见中煤易购电子报价单。

七、谈判文件接受地点：江苏大屯电力工程有限责任公司一楼会议室。

八、响应人收到此邀请书后，请在“中煤易购采购一体化平台”、网址（[https://ego](https://ego.chinacoal.com/#)[.c](https://ego.chinacoal.com/#)[hinacoal.com/#](https://ego.chinacoal.com/#)）上点击接受参与并确认。注意事项说明：该项目为单一来源谈判项目，供应商须在网上进行初次报价，并提交电子版响应文件，届时响应人应登录“中煤易购”(https://ego.chinacoal.com/#/) 在线参与谈判会议。

九、邀请人通讯资料:

发包人：江苏大屯电力工程有限责任公司

地 址：沛县经济开发区周勃路北侧

技术咨询联系人:张 鹤

联系方式: 0516-8729541

报名咨询联系人：王树春

联系方式：0516-87266345

**第二部分 响应人须知**

**一、总则**

1、本文件适用于江苏大屯电力工程有限责任公司热电厂脱水楼1、2号真空泵技术服务项目的采购。

2、合格的响应人

响应人应是在中华人民共和国境内依法注册的企业独立法人，一般纳税人，具有有效的经营范围。

3、在谈判过程中发现响应人哄抬报价、违反单一来源采购纪律等行为的，经查实后，采购人将取消其本次谈判资格及以后我公司采购业务的参与资格。

4、合格的服务

响应单位所提供的服务应能满足本单一来源采购文件中的相应要求。

5、被邀请的单位对本文件核阅后，如对某些条款有异议，可在单一来源响应文件中予以说明；如未作说明，视作全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。

6、本单一来源采购文件的解释权属江苏大屯电力工程有限责任公司。

7、不接受停用供应商（包括永久性停用和黑名单供应商的法人代表、实际控制人）报价，不接受1个公司多人挂靠和1人挂靠多个公司报价。

**二、单一来源采购谈判文件**

1、单一来源谈判文件组成：①单一来源采购邀请函；②响应人须知；③技术要求；④附件。响应人应仔细阅读单一来源采购文件中的所有内容。如果响应人未按单一来源采购谈判文件要求提供全部资料或提交的响应文件没有对谈判文件做出实质性响应,那么响应人将承担其风险,并有可能导致响应文件被拒绝。文件中包含附件5、附件6，请仔细阅读签署并加盖公章，且不得擅自更改其内容，一经签署则视为响应和同意我方所发出的文件内容。

2、单一来源采购谈判文件的澄清

任何要求对单一来源采购文件进行澄清的响应人,均应在响应文件提交截止期前以书面形式通知采购人,采购人将以书面形式予以答复,同时将书面答复寄送(或传真通知)响应人,答复中包括所问问题,但不包括问题的来源。

3、单一来源采购谈判文件的修改

在响应文件提交截止期前,采购人可以修改单一来源采购谈判文件，并以书面形式通知被邀请人，并对其具有约束力，被邀请人应在规定时间内做出回复确认。

4、单一来源采购谈判范围：热电厂脱水楼1、2号真空泵技术服务，详见报价单。

5、响应文件的编制要求

响应文件的组成：

（1）响应人响应函

（2）法定代表人身份证复印件

（3）法人授权委托书及身份证复印件

（4）单一来源采购报价单

（5）资格、资信证明文件（复印件加盖红色公章），按照下列顺序排列，

①企业营业执照；②其他有关文件和相关资料；③廉洁承诺书。

（6）响应文件的签署

响应文件需加盖响应单位红色公章，并具有法人代表或授权人签字。

（7）响应文件需做成PDF格式或WORD文本样式，不可以图片形式单独上传

**三、报价要求**

1、报价以人民币（元）为单位，固定总价报价。

2、报价为含税价格（税率为6%），为完成本项目所发生的所有费用，包括人工费、人员食宿、管理费、财务费用、利润、人员保险、税金、风险费用及其它可能发生的各种费用，在合同履行期间不予调整。结算结算金额不超合同总价。

3、响应人所报价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。特殊情况约定按合同条款执行。

4、报价中若单价和总价之间有差异，则以单价为准。

5、响应文件要严格按照要求提供，未按以上要求提供响应文件的视为不满足报价要求。

6、响应人须在“中煤易购采购一体化平台”上初次报价，并提交电子版响应文件，届时响应人应登录“中煤易购”(https://ego.chinacoal.com/#/) 在线参与谈判会议。

**四、谈判时间、地点**

1、谈判时间:详见中煤易购

2、地点：江苏大屯电力工程有限责任公司一楼会议室

**五、谈判、评审**

1、谈判组成员由经济、技术等方面的人员组成。谈判组负责对响应文件进行审查、质疑、评审。从开始谈判,直到评审结束,凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等,均不向响应人及与评审无关的其他人透露。

2、谈判组将审查响应文件是否完整、有无计算上的错误,文件签署是否合格,是否实质上响应了谈判文件的要求, 对超出经营范围、响应文件无法定代表人签字或签字无法定代表人有效委托书、提供的资格、资信证明文件不能满足要求或提供虚假证件、技术或服务不满足谈判文件要求等未实质上响应了谈判文件要求的，响应人的资格将被取消。

3、在谈判期间，谈判组可要求响应人对其响应文件进行澄清，响应人的答复应以书面形式提交。

4、谈判组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。谈判组对响应文件提出的企业规模和业绩、服务质量、企业信誉、价格、付款方式、服务情况等内容逐项进行综合评估。

5、谈判组综合各谈判成员评估情况，向采购人提交评议报告。

**六、确定成交人**

采购人根据谈判组的推荐情况确定成交人，以书面形式通知成交人，告知其已被接受，并向其发放成交通知书。

**七、签订合同**

确定为成交人的响应人在约定的时间内，凭成交通知书由法定代表人或授权代表与采购人签订劳务分包合同。

**八、 其他事项**

本谈判文件只对被邀单位有效，不得转移他人。

**第三部分 技术要求**

一、真空泵规格及运行参数

1、真空泵型号：2BE1 303-0/2BEP 40；

2、气量：6000立方米/小时；

3、转速：440转/分；

4、极限真空度：16千帕。

二、技术服务要求（对以下修理工作进行技术指导）：

1.零部件清洗：对分配器、泵壳、轴承体、轴等零部件进行清洗；

2.叶轮：更换叶轮；

3.易损件：对易损件进行更换（易损件包括：阀片、填料、密封圈、轴套、轴承）；

4.单泵组装、盘车。

4.1泵体安装的水平度

单吸式离心泵：纵向(沿泵轴方向)0.05mm／m； 横向(垂直于泵轴方向)0.10mm／m。

4.2以两轴承处轴颈为支点，用千分表检查装配叶轮、轴套以及联轴器等部位轴颈的径向圆跳动，应不大于0.03mm。

4.3键槽中心对轴颈中心线的偏移量应不大于0.06mm，歪斜不大于0.03mm／100mm。

4.4键槽磨损后，可根据磨损情况适当加大，但最大只可按标准尺寸增大一级，在结构和受力允许时，可在原键槽的900或1200方向另开键槽。

4.5轴颈磨损后，可用电镀、喷镀或涂镀的方法修复。

4.6轴套材料应符合图样；轴套不允许有裂纹，外圆表面不允许有砂眼、气孔、疏松等铸造缺陷。

4.7轴套与轴的配合用H8／h8或H9／h9。

4.8滚动轴承

4.8.1滚动轴承的滚子与滚道应无坑疤、锈斑等缺陷，保持架完好，接触平滑,转动无杂音。

4.8.2检查与滚动轴承配合的轴颈和轴承座的尺寸，应符合图样规定。

4.8.3轴承压盖与滚动轴承端面间间隙应不大于0.10mm；轴的膨胀侧轴承压盖与滚动轴承端面的间隙，应根据两轴承间轴的长度和介质温度确定，留出足够的间隙。

4.8.4拆装滚动轴承应使用专用拆装工具或利用压力机，且方法要正确。不得用锤直接敲击轴承。装配后轴承内圈端面应与轴肩靠紧。

三、验收标准

设备检修调试完毕，经甲方验收合格后，设备投入运行正常，技术服务工作结束。

**第四部分：合同条款**

第一条：项目、数量、报酬/价款：

项目名称：热电厂脱水楼1、2号真空泵技术服务

本合同采用固定总价计价方式。本合同预估总价为 万元(含6%增值税），大写： 。其中：不含税金额￥ 元，增值税 ￥ 元，如遇国家税率调整，不含税金额不变。本合同价格为完成本项目所发生的所有费用，包括人工费、人员食宿、管理费、财务费用、利润、人员保险、税金、风险费用及其它可能发生的各种费用，在合同履行期间不予调整。

第二条 工器具及材料：无。

第三条 定作人检验承揽人提供技术服务的标准、方法、时间及地点：在定作人指定地点按照定做人要求的技术规范标准检验，地点：热电厂厂区。

第四条 合同有效期自合同签订之日起一年。

第五条 项目的技术标准、质量要求：达到《热电厂脱水楼1、2号真空泵技术服务》技术协议标准，同时要满足定作人正常使用要求。

第六条 定作人提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：需要时提供查阅便利，未经定作人许可不得翻印或外传。

第七条 定作人不允许第三人完成此项目的主要工作。

第八条 定作人协助承揽人的事项与要求：无。

第九条 此项目交付时间、方法及地点：于合同有效期内，在定作人指定地点完成交付。

第十条 项目检验标准：按合同第五条技术服务项目的技术标准、质量要求进行检验。

第十一条 结算方式及期限：工作完成验收合格后承揽人提供结算金额100%的增值税专用发票，定做人支付结算金额的100%，如有相关考核项，扣减考核项后支付。

第十二条 保修期限：无。

第十三条 本合同解除的条件：承揽人交付的工作成果达不到项目的技术标准、质量要求或承揽人不能有效履行合同约定的其他义务，定作人可以解除合同。

第十四条 违约责任：1.承揽人没有在合同规定的期限内完成任务，每逾期一日扣除合同价款 1 ‰的违约金（累计不超过合同价款的 10 %）；由此给定作人造成经济损失的，承揽人应全额赔偿。

第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向定作人所在地人民法院起诉。

第十六条 本合同一式 陆 份，定作人 伍 份，承揽人 壹 份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。

第十七条 其它约定事项：1.双方特别约定，本合同生效后，任何关于本合同的修改或补充均应以打印的书面方式且由双方共同签字、盖章后才生效。

2.如因承揽人责任造成的人身、设备安全事故由承揽人负责；承揽人应自觉接受定作人对技术服务质量的监督检查，并为检查、验收提供相关条件和资料。如在定作人厂区完成承揽业务，应当遵守定作人有关管理制度，做到文明作业，否则按照定作人有关规定进行处理。

**附件一**

**响应函**（格式）

致: 江苏大屯电力工程有限责任公司：

根据贵方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目(项目编号 )开展公开性询价的邀请,我方代表 （职务、全名），经正式授权并代表我方提交下述文件：

1. 响应文件(附在电子报价单一并提交)
2. 报价单（以提交的最终电子报价为准）

我方同意提供按照贵方要求的与其公开询比有关的一切数据或资料，完全响应贵方询价文件中的内容。

与本次公开询比有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

手机号码： 传真：

响应人名称（公章）：

响应人代表签字盖章：

日期： 年 月 日

**附件二**

**法人代表授权书（格式）**

上海大屯能源股份有限公司江苏分公司:

(响应人单位全称)法定代表人

授权 （全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的 项目公开询比（公开询比项目编号： ），全权处理公开询比和由此而产生的合同签订及合同执行等商务活动相关的一切事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此说明。

法定代表签字盖章：

法人代表公民身份号码：

响应人全称（公章）：

地 址：

全权代表签字盖章：

全权代表公民身份号码：

职 务：

详细通讯地址：

手机号码：

邮政编码：

|  |
| --- |
| （法定代表人身份证复印件粘贴处正反面） |
| （代理人身份证复印件粘贴处正反面） |

**附件三**

**商务条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文件条目号** | **文件商务条款** | **报价商务条款** | **说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：响应人提报的响应文件中与询价文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件的要求。

**附件四**

**技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **文件条目号** | **文件规格** | **报价规格** | **偏离** | **说明** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：响应人应在技术规格说明书中详细列出报价货物的技术性能和主要技术参数，如响应人提报的技术规格书中与询价文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件技术规格书中的要求。

**附件五**

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年 月 日

**附件六**

**资质证明文件**

**（按要求提供）**

**附件七**

报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 金 额（元） | 备 注 |
| 1 | 热电厂脱水楼1、2号真空泵技术服务 | 项 | 1 |  | 税率6% |

# 注：1.此报价单适用于电力工程公司热电厂项目部热电厂脱水楼1、2号真空泵技术服务项目；

# 2.本合同采用固定总价计价方式；本合同价格为完成本项目所发生的所有费用，包括人工费、材料费、工器具使用费、拆装费、交通运输费、人员食宿、管理费、财务费用、利润、人员保险、税金、风险费用及其它可能发生的各种费用，在合同履行期间不予调整。结算结算金额不超合同总价。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日