技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为东露天轮注车间新建废油桶暂存间工程；按照环保要求新建约392㎡废油桶暂存间、拆除及土方工程约73m³、外墙砌筑及墙面屋面彩钢板约880㎡、墙面抹灰及墙体保温、环氧树脂漆约110㎡、地面及导流槽约380㎡等。

二、工程说明

1．技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2．工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3．验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

三、通用技术说明

1．制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2．隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3．施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4．做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5．所用材料必须满足设计及规范要求。

6.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

四、甲供设备材料

无

五、工期

45天

六、质保期

2年